;Soliman Sean

;Comp Arch 416

;Chapter 5 - problem 24

BR main; branch to main

INT1: .BLOCK 2 ;delcare int1 variable

INT2: .BLOCK 2 ;delcare int2 variable

main: DECI INT1,d ;cin>>num1

DECI INT2,d ;cin>>num2

DECO INT2,d ;cout<<num1

LDBA "\n",i

STBA charOut,d

DECO INT1,d ;cout<<num2

STOP

.END

